Ytterdörrar

OBS! Målade dörrar skall bara rengöras med ljummet vatten och såpa minst en gång per år beroende av hur utsatt dörren är för sol, regn och vind, samt att man behandlar en målad dörr minst en gång per år med ett flytande bilvax utan slipmedel, i samband med rengöringen.

Se NorDans skötselanvisningar för komplett information!

**Bruksanvisning för ASSA 2002 Flerpunktslås**

**För att låsa:**

Lyft dörrtrycket uppåt för att låsa ut hakreglarna.

Med nyckel: Vrid runt nyckeln 360 grader för att låsa.

Med vred på insidan: Vrid vredet på insidan ca 45 grader.

**För att låsa upp:**

Med nyckel: Vrid runt nyckeln 360 grader för att låsa upp.

Tryck ned handtaget för att dra in hakreglarna.

Med vred på insidan: Vrid vredet på insidan ca 45 grader.

Tryck ned handtaget för att dra in hakreglarna.

**Hemmabekvämt:**

Vid upplåsning från utsidan med nyckel kopplas automatiskt vred­funktionen in. Uppställningsknappen används ej när du är hemma.

**Bortasäkert:**

Tryck ned uppställningsknappen när du ska lämna bostaden och ingen är hemma. Då blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel från insidan.